**ТЗ на устройство пожарной лестницы, г. Москва, ул. 5-я Мякининская, д.18**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Товары (работы, услуги)** | **Кол-во** |
| 1 | Столб маршевой лестницы BORGE, 2,5 м, толщина стали 1,9 мм, 1 класс цинкования, неокрашенный | 48 шт. |
| 2 | Столб маршевой лестницы BORGE, 1,25 м, толщина стали 1,9 мм, 1 класс цинкования, неокрашенный | 6 шт. |
| 3 | Марш лестницы BORGE, 2,5 м, ширина 1,2 м, толщина стали 1,9 мм, 1 класс цинкования, неокрашенный. Ступени – решетчатый настил | 7 шт. |
| 4 | Площадка маршевой лестницы BORGE, 1,2 х 2,4 м, толщина стали 1,9 мм, 1 класс цинкования, неокрашенный, решетчатый настил | 7 шт. |
| 5 | Площадка маршевой лестницы BORGE, 1,2 х 1,2 м, толщина стали 1,9 мм, 1 класс цинкования, неокрашенный, решетчатый настил | 2 шт. |
| 6 | Комплект ограждения маршевой лестницы BORGE H-1200 мм, L-3000 мм. Трубы Ø32х0,9 горизонтальные, Ø32х1,4 вертикальные, 1 класс цинкования, неокрашенный | 28 шт. |
| 7 | Доставка до объекта |  |
| 8 | Монтаж |  |